(module "USB A" (layer F.Cu) (tedit 5AA1DFA6)
  (fp_text reference REF** (at 2.2225 -0.762) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "USB A" (at 6.6675 -10.16) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 -16.5) (end 12.6 -16.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.6 -16.5) (end 12.6 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 0) (end 12.6 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 0) (end 0 -16.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad Dong thru_hole oval (at 13.2 -10) (size 2.5 3.5) (drill oval 1 2.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad D+ thru_hole circle (at 7.4 -13.1) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad GND thru_hole circle (at 5 -13.1) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad D- thru_hole circle (at 7.4 -15.5) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad VCC thru_hole circle (at 5 -15.5) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad Ding thru_hole oval (at -0.6 -10) (size 2.5 3.5) (drill oval 1 2.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
