(module USB-A-SMT-8231 (layer F.Cu) (tedit 595F562A)
  (attr smd)
  (fp_text reference J2 (at 0 1.7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.59944 0.59944) (thickness 0.12446)))
  )
  (fp_text value USB-A (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.59944 0.59944) (thickness 0.12446)))
  )
  (fp_line (start -7.2 10.3) (end -7.2 -4.1) (layer F.Fab) (width 0.001))
  (fp_line (start -7.2 -4.1) (end 7.2 -4.1) (layer F.Fab) (width 0.001))
  (fp_line (start 7.2 -4.1) (end 7.2 10.3) (layer F.Fab) (width 0.001))
  (fp_line (start 7.2 10.3) (end -7.2 10.3) (layer F.Fab) (width 0.001))
  (pad 1 smd rect (at -3.5 -4.2) (size 1.1 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1 -4.2) (size 1.1 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1 -4.2) (size 1.1 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.5 -4.2) (size 1.1 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -6.57 0) (size 3.5 3.5) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SHD thru_hole circle (at 6.57 0) (size 3.5 3.5) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
